{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA50A2VEB / ARXM50A5V1B","ADEA60A2VEB / ARXM60A5V1B","ADEA71A2VEB / ARXM71A5V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","5.00","5.7","6.8"]
["","Макс.","","кВт","","","6.98"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","5.50","7","7.5"]
["","Макс.","","кВт","","","7.66"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.27","3.43","2.95"]
["","COP","","","3.74","3.63","3.49"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","765","831","1153"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","C"]
["","","Нагрев","","A","A","B"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","5.00","5.7","6.8"]
["","SEER","","","5.65","5.74","5.35"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","310","347","445"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","4.40","4.6","6"]
["","SCOP/A","","","4.00","4","3.8"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","3.73","4","4.83"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1538","1610","2209"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Примечания","","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]