{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATX-J3 / ARX-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATX20J3V1B / ARX20K2V1B","ATX20J3V1B / ARX20K5V1B9","ATX25J3V1B / ARX25K2V1B","ATX25J3V1B / ARX25K5V1B9","ATX35J3V1B / ARX35K2V1B","ATX35J3V1B / ARX35K5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3"]
["","Макс.","","кВт","2.6","2.6","3.0","3.0","3.8","3.8"]
["","Ном.","","кВт","2.0 (2)","2.0 (2)","2.5 (2)","2.5 (2)","3.3 (2)","3.3 (2)"]
["Подсоединения труб","Жидкость","НД","мм","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","НД","мм","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5"]
["","Дренаж","НД","мм","18","18","18","18","18","18"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","244","244","352","352","514","514"]
["","EER","","","4.09 (1)","4.09 (1)","3.55 (1)","3.55 (1)","3.21 (1)","3.21 (1)"]
["","COP","","","4.24 (1)","4.24 (1)","4.06 (1)","4.06 (1)","3.76 (1)","3.76 (1)"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","2.5 (2)","2.5 (2)","2.8 (2)","2.8 (2)","3.5 (2)","3.5 (2)"]
["","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3"]
["","Макс.","","кВт","3.5","3.5","4.0","4.0","4.8","4.8"]
["Примечания","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]