{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXM-R / ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXM25R2V1B / ARXM25R5V1B","ATXM25R5V1B / ARXM25R5V1B","ATXM35R2V1B / ARXM35R5V1B","ATXM35R5V1B / ARXM35R5V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R2V1B","ATXM50R2V1B / ARXM50R5V1B"]
["Производительность по охлаждению","Мин.","","кВт","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Макс.","","кВт","3.20","3.20","4.00","4.00"]
["","Ном.","","кВт","2.50","2.50","3.40","3.40"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","278","278","402","402"]
["","EER","","","4.50","4.50","4.23","4.23"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.04","4.04"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","2.80","2.80","4.00","4.00"]
["","Мин.","","кВт","1.30","1.30","1.40","1.40"]
["","Макс.","","кВт","4.70","4.70","5.20","5.20"]
["Примечания","","","","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(1) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(2) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","","","","","1.70","1.70"]
["","Ном.","","кВт","","","","","5.00","5.00"]
["","Макс.","","кВт","","","","","6.00","6.00"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","","","","","1.70","1.70"]
["","Ном.","","кВт","","","","","5.80","5.80"]
["","Макс.","","кВт","","","","","7.70","7.70"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","","","","3.45","3.45"]
["","COP","","","","","","","3.79","3.79"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","","","725","725"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","","","A","A"]
["","","Нагрев","","","","","","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","","","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","5.00","5.00"]
["","SEER","","","","","","","7.35","7.35"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","238","238"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","","","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","4.60","4.60"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.65","4.65"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","","","","3.85","3.85"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","1384","1384"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]