{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-M / ARXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20M5V1B / ARXP20N5V1B9","ATXP25M5V1B / ARXP25N5V1B9","ATXP35M5V1B / ARXP35N5V1B9"]
["Outdoor unit","","","","ARXP20N5V1B9","ARXP25N5V1B9","ARXP35N5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Ном.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Макс.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Производительность по отоплению","Мин.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Ном.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Макс.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Номинальная эффективность","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","EER","","","3.71","3.71","3.24"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A"]
["Примечания","","","","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(2) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent","(2) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent","(2) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии с высокой эффективностью и сертификатом Eurovent"]
["","","","","(3) - Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью","(3) - Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью","(3) - Номинальные значения теплопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 20°C c.т., температура наружного воздуха: 7°C c.т., 6°C вл.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью"]