{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVH-CB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVH04S18CB3V","EHVH08S18CB3V","EHVH08S26CB9W","EHVH11S26CB9W (Archived)","EHVH11S18CB3V (Archived)","EHVH16S26CB9W (Archived)","EHVH16S18CB3V (Archived)"]
["Уровень звукового давления","Ном.","","","дБA","","28.0 (7)"]
["Уровень звуковой мощности","Nom.","","","дБA","","42.0 (6)"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","","600"]
["","","","Глубина","мм","","728"]
["","","","Высота","мм","","1,732"]
["Корпус","Материал","","","","","Листовой металл с предварительным покрытием"]
["","Цвет","","","","","Белый"]
["PED","Категория","","","","","Категория I, См. примечание 1"]
["Масса","Блок","","","кг","","117"]
["Соединительная проводка","Для соединения с интерфейсом пользователя","","Примечание","","","0,75 мм² – 1,25 мм² (макс. длина 500 м)"]
["","","","Количество","","","2"]
["Power supply","Наименование","","","","","См. прим. 14"]
["Электронагреватель","Электропитание","","Частота","Гц","","50"]
["","","","Напряжение","V","","230"]
["","","","Наименование","","","3V3"]
["","","","Фаза","","","1~"]
["Примечания","","","","","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(1) - Категория PED: исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(1) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию)."]
["","","","","","(2) - На основе dT = 45 K","(2) - Рабочий диапазон расширяется в сторону снижения расхода, если блок работает только с тепловым насосом. (Не относится к запуску, резервному нагревателю, размораживанию).","(2) - На основе dT = 45 K","(2) - На основе dT = 45 K","(2) - На основе dT = 45 K","(2) - На основе dT = 45 K","(2) - На основе dT = 45 K"]
["","","","","","(3) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(3) - На основе dT = 45 K","(3) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(3) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(3) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(3) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(3) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак"]
["","","","","","(4) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(4) - Включая трубопровод + пластинч.теплообменник + резервный нагреватель; исключая расширительный бак","(4) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(4) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(4) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(4) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(4) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды."]
["","","","","","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - Исключая объем воды в блоке. Этот мин. объем воды достаточен для большинства применений. В особых режимах может потреб. доп. кол-во воды.","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(5) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(6) - Уровень звукового давления измерен безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды.","(6) - DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - Уровень звукового давления измерен безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды.","(6) - Уровень звукового давления измерен безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды.","(6) - Уровень звукового давления измерен безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды.","(6) - Уровень звукового давления измерен безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды.","(6) - Уровень звукового давления измерен безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды."]
["","","","","","(7) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(7) - Уровень звукового давления измерен безэховом помещении на расстоянии 1 м от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды.","(7) - 15°C-25°C: только BUH не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(7) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(7) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(7) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(7) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ"]
["","","","","","(8) - Для наружных блоков *RLQ* >55°C только BUH, без работы теплового насоса","(8) - 15°C-25°C: только BUH, не работает тепловой насос = во время пуско-наладочных работ","(8) - Для наружных блоков *RLQ* >55°C только BUH, без работы теплового насоса","(8) - См. данные о рабочем диапазоне для определения различий между моделями *RHQ* и *RLQ*","(8) - См. данные о рабочем диапазоне для определения различий между моделями *RHQ* и *RLQ*","(8) - См. данные о рабочем диапазоне для определения различий между моделями *RHQ* и *RLQ*","(8) - См. данные о рабочем диапазоне для определения различий между моделями *RHQ* и *RLQ*"]
["","","","","","","(9) - Опустить ниже в случае установки резервного нагревателя; При отсутствии резервного нагревателя тепловой насос начинает работать при 10°C","","(9) - Для наружных блоков *RLQ* >55°C только BUH, без работы теплового насоса","(9) - Для наружных блоков *RLQ* >55°C только BUH, без работы теплового насоса","(9) - Для наружных блоков *RLQ* >55°C только BUH, без работы теплового насоса","(9) - Для наружных блоков *RLQ* >55°C только BUH, без работы теплового насоса"]
["","","","","","","(10) - См. данные о рабочем диапазоне для определения различий между моделями *RHQ* и *RLQ*","","(10) - Для наружных блоков *RHQ* >50°C только BUH, без работы теплового насоса","(10) - Для наружных блоков *RHQ* >50°C только BUH, без работы теплового насоса","(10) - Для наружных блоков *RHQ* >50°C только BUH, без работы теплового насоса","(10) - Для наружных блоков *RHQ* >50°C только BUH, без работы теплового насоса"]
["","","","","","","(11) - Для наружных блоков *RLQ* > 55°C только BUH, без работы теплового насоса"]
["","","","","","","(12) - Эксплуатационные характеристики блока приведены для идеальных условий работы, воспроизводимых в тестовой среде лаборатории в соответствии с признанными отраслевыми стандартами (т.е. EN14511)"]
["","","","","","","(13) - Для наружных блоков *RHQ* > 50°C только BUH, без работы теплового насоса"]
["","","","","","","(14) - Вышеуказанный блок питания гидроблока предназначается только для резервного нагревателя. Распределительная коробка и насос гидроблока поставляются с наружным блоком."]
["","","","","","","(15) - Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными правилами"]
["Корпус","Цвет","","","","Белый","","Белый","Белый","Белый","Белый","Белый"]
["","Материал","","","","Листовой металл с предварительным покрытием","","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием","Листовой металл с предварительным покрытием"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","1732","","1732","1732","1732","1732","1732"]
["","","","Ширина","мм","600","","600","600","600","600","600"]
["","","","Глубина","мм","728","","728","728","728","728","728"]
["Масса","Блок","","","кг","116","","127","126","117","128","118"]
["PED","Категория","","","","Ст. 3§3, См. прим. 1","","Категория I, См. прим. 1","Ст. 3§3, См. прим. 1","Ст. 3§3, См. прим. 1","Ст. 3§3, См. прим. 1","Ст. 3§3, См. прим. 1"]
["Уровень звуковой мощности","Ном.","","","дБA","42.0 (6)","","","42.0 (6)","42.0 (6)","44.0 (6)","44.0 (6)"]
["Уровень звукового давления","Уровень звукового давления-=-Ном.-=-дБ(A)","","","дБA","28.0 (7)","","","28.0 (7)","28.0 (7)","30.0 (7)","30.0 (7)"]
["Рабочий диапазон","Hагрев","Сторона воды","Мин.","°С","15 (8)","","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)","15 (8)"]
["","","","Макс.","°С","55.0","","55.0","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)","55.0 (10)"]
["Электропитание","Наименование","","","","См. прим. 14","","См. прим. 14","См. прим. 14","См. прим. 14","См. прим. 14","См. прим. 14"]
["Электронагреватель","Электропитание","","Наименование","","3V3","","9W","9W","3V3","9W","3V3"]
["","","","Фаза","","1~","","См. инструкции по установке или чертеж 4D093592","См. инструкции по установке или чертеж 4D093592","1~","См. инструкции по установке или чертеж 4D093592","1~"]
["","","","Частота","Гц","50","","50","50","50","50","50"]
["","","","Напряжение","V","230","","","","230","","230"]
["Проводные соединения","Для соединения с интерфейсом пользователя","","Количество","","2","","2","2","2","2","2"]
["Соединительная проводка","Для соединения с интерфейсом пользователя","","Примечание","","0,75 мм² - 1,25 мм² (макс. длина 500м)","","075 мм² - 125 мм² (макс. длина 500м)","0,75 мм² - 1,25 мм² (макс. длина 500м)","0,75 мм² - 1,25 мм² (макс. длина 500м)","0,75 мм² - 1,25 мм² (макс. длина 500м)","0,75 мм² - 1,25 мм² (макс. длина 500м)"]
["Уровень звуковой мощности","Уровень звуковой мощности-=-Ном.-=-дБA","","","дБA","","","42.0 (6)"]
["Уровень звукового давления","Ном.","","","дБA","","","28.0 (7)"]