{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":116,"n_cols":9,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Уровень звукового давления","Hагрев","","Выс.","дБA","","44","45","45"]
["","","","Ном.","дБA","","39","40","41"]
["","","","Низк.","дБA","","33","35","37"]
["","Охлаждение","","Низк.","дБA","","33","35","37"]
["","","","Выс.","дБA","","44","45","45"]
["","","","Ном.","дБA","","39","40","41"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по эксплуатации","","","","","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации","Руководство по эксплуатации"]
["","Инструкции по установке","","","","","Инструкции по установке","Инструкции по установке","Инструкции по установке"]
["","Сливной шланг","","","","","Сливной шланг","Сливной шланг","Сливной шланг"]
["","Зажим для сливного шланга","","","","","Зажим для сливного шланга","Зажим для сливного шланга","Зажим для сливного шланга"]
["","Шайба для подвесного кронштейна","","","","","Шайба для подвесного кронштейна","Шайба для подвесного кронштейна","Шайба для подвесного кронштейна"]
["","Винты","","","","","Винты","Винты","Винты"]
["","Изоляция фитинга","","","","","2","2","2"]
["","Уплотнительные подушки","","","","","4","4","4"]
["","Дренажная уплотнительная подушка","","","","","Дренажная уплотнительная подушка","Дренажная уплотнительная подушка","Дренажная уплотнительная подушка"]
["","Зажимы","","","","","Зажимы","Зажимы","Зажимы"]
["Системы управления","Проводной пульт дистанционного управления","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","","9.52","9.52","9.52"]
["","Газ","","НД","мм","","15.9","15.9","15.9"]
["","Дренаж","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Декоративная панель 4","Размеры","","Глубина","мм","","50","50","50"]
["","","","Ширина","мм","","950","950","950"]
["","","","Высота","мм","","950","950","950"]
["","Модель","","","","","BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками","BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками","BYCQ140D7W1 - белый с серыми заслонками"]
["","Цвет","","","","","Нейтральный белый цвет (RAL 9010)","Нейтральный белый цвет (RAL 9010)","Нейтральный белый цвет (RAL 9010)"]
["","Масса","","","кг","","5.4","5.4","5.4"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБA","","61","61","61"]
["","Отопление","","","дБA","","61","61","61"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","","840","840","840"]
["","","","Глубина","мм","","840","840","840"]
["","","","Высота","мм","","288","288","288"]
["Корпус","Материал","","","","","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали","Плита из оцинкованной стали"]
["Масса","Блок","","","кг","","26","26","26"]
["Декоративна панель","Масса","","","кг","","10.3","10.3","10.3"]
["","Модель","","","","","BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки","BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки","BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки"]
["","Размеры","","Высота","мм","","130","130","130"]
["","","","Глубина","мм","","950","950","950"]
["","","","Ширина","мм","","950","950","950"]
["","Цвет","","","","","Натуральный белый цвет (RAL 9010)","Натуральный белый цвет (RAL 9010)","Натуральный белый цвет (RAL 9010)"]
["Power supply","Фаза","","","","","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","","50","50","50"]
["","Наименование","","","","","VE","VE","VE"]
["","Напряжение","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Примечания","","","","","","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(1) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука."]
["","","","","","","(2) - BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли.","(2) - BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли.","(2) - BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки.","(3) - BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки.","(3) - BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки."]
["Корпус","Материал","","","","Плита из оцинкованной стали"]
["Размеры","Блок","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","288"]
["","","","Ширина","мм","840"]
["","","","Глубина","мм","840"]
["Масса","Блок","","","кг","25"]
["Вентилятор","Расход воздуха","Охлаждение","Выс.","м³/мин","21.2"]
["","","","Ном.","м³/мин","16.7"]
["","","","Низк.","м³/мин","12.2"]
["","","Hагрев","Выс.","м³/мин","21.2"]
["","","","Ном.","м³/мин","16.7"]
["","","","Низк.","м³/мин","12.2"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБA","53"]
["","Отопление","","","дБA","53"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Выс.-=-дБ(A)","дБA","36"]
["","","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБA","33"]
["","","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Низк.-=-дБ(A)","дБA","29"]
["","Hагрев","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Выс.-=-дБ(A)","дБA","36"]
["","","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Ном.-=-дБ(A)","дБA","33"]
["","","","Уровень звукового давления-=-Hагрев-=-Низк.-=-дБ(A)","дБA","29"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","9.52"]
["","Газ","","НД","мм","15.9"]
["","Дренаж","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Декоративна панель","Модель","","","","BYCQ140D7GFW1 - панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром более тонкой очистки"]
["","Цвет","","","","Натуральный белый цвет (RAL 9010)"]
["","Размеры","","Высота","мм","130"]
["","","","Ширина","мм","950"]
["","","","Глубина","мм","950"]
["","Масса","","","кг","10.3"]
["Декоративная панель 2","Модель","","","","BYCQ140D7GW1 - Панель с автоматической очисткой"]
["","Цвет","","","","Натуральный белый цвет (RAL 9010)"]
["","Размеры","","Высота","мм","130"]
["","","","Ширина","мм","950"]
["","","","Глубина","мм","950"]
["","Масса","","","кг","10.3"]
["Декоративная панель 3","Модель","","","","BYCQ140D7W1W - Полностью белый"]
["","Цвет","","","","Натуральный белый цвет (RAL 9010)"]
["","Размеры","","Высота","мм","50"]
["","","","Ширина","мм","950"]
["","","","Глубина","мм","950"]
["","Масса","","","кг","5.4"]
["Декоративная панель 4","Модель","","","","BYCQ140D7W1 - Белый с серыми жалюзи"]
["","Цвет","","","","Натуральный белый цвет (RAL 9010)"]
["","Размеры","","Высота","мм","950"]
["","","","Ширина","мм","950"]
["","","","Глубина","мм","50"]
["","Масса","","","кг","5.4"]
["Системы управления","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Системы управления","Проводной пульт дистанционного управления","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Стандартные аксессуары","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Электропитание","Наименование","","","","VE"]
["","Фаза","","","","1~"]
["","Электропитание-=-Частота","","Частота","","50"]
["","Электропитание-=-Напряжение","","Напряжение","","220-240"]