{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Холодопроизводительность","Total capacity","","Ном.","кВт","","20.0","24.1"]
["Теплопроизводительность","Total capacity","","Nom.","кВт","","23.0","26.4"]
["Корпус","Цвет","","","","Не окрашен","Не окрашен","Не окрашен"]
["","Материал","","","","Оцинкованная сталь","Оцинкованная сталь","Оцинкованная сталь"]
["Размеры","Блок","","Высота","мм","350","450","450"]
["","","","Ширина","мм","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Глубина","мм","662","900","900"]
["Weight","Блок","","","кг","59.0","89.0","94.0"]
["Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием >","мм","","","","350","450","450"]
["Вентилятор","Расход воздуха","Охлаждение","Ном.","м³/мин","43.0"]
["","","","Medium","м³/мин","","69.0","89.0"]
["","","Нагрев","Ном.","м³/мин","43.0"]
["","","","Medium","м³/мин","","69.0","89.0"]
["","Внешнее статическое давление","","Выс.","Па","150","250","250"]
["","","","Ном.","Па","150","250","250"]
["","","","Низк.","Па","150","250","250"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","","дБA","75.0","81.0","82.0"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Выс.","дБA","44.0","45.0","47.0"]
["","Hагрев","","Низк.","дБA","44.0","45.0","47.0"]
["Подсоединение труб","Жидкость","","НД","мм","9.52","9.52","12.70"]
["","Газ","","НД","мм","15.9","22.2","22.2"]
["","Дренаж","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Control systems","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по установке и эксплуатации","","","","1","1","1"]
["Power supply","Name","","","","V3","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Примечания","","","","","(1) - Звуковые величины измеряются в полубезэховом помещении с поправками.","(1) - Звуковые величины измеряются в полубезэховом помещении с поправками.","(1) - Звуковые величины измеряются в полубезэховом помещении с поправками."]
["","","","","","(2) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(2) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(2) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока."]
["","","","","","(3) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(3) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.","(3) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука."]
["","","","","","(5) - Более подробно см. монтажную схему, паспортную табличку и инструкции по установке.","(5) - Более подробно см. монтажную схему, паспортную табличку и инструкции по установке.","(5) - Более подробно см. монтажную схему, паспортную табличку и инструкции по установке."]