{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXM25R5V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35R5V1B9"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","kW","1.30","1.40"]
["","Ном.","","kW","2.40","3.40"]
["","Макс.","","kW","3.00","3.80"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","kW","1.30","1.40"]
["","Ном.","","kW","3.20","4.00"]
["","Макс.","","kW","4.50","5.00"]
["Номинальная эффективность","EER","","","3.77","2.98"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","318","570"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","C"]
["","","Нагрев","","A","B"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","A"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","","3.40"]
["","SEER","","","","5.26"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","226"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","A"]
["","Производительность","Pрасч.","kW","","2.90"]
["","SCOP/A","","","","3.88"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1,046"]
["Примечания","","","","(1) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]