{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RZA-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZA200D7Y1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZA200D7Y1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZA250D7Y1B"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","кВт","19.0 (1)","19.0 (1)","22.0 (1)"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","22.4 (2)","22.4 (2)","24.0 (2)"]
["Охлаждение помещений","Производительность","Pрасч.","кВт","19.0","19.0","22.0"]
["","SEER","","","7.01","7.85","7.42"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1,626","1,453","1,779"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","11.2","11.2","12.1"]
["","SCOP/A","","","3.90","3.82","3.90"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","4,021","4,099","4,344"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]