{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXB-B / RXB-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXB25B1V1 / RXB25B6V19","FTXB25B1V1 / RXB25B6V1","FTXB25BV1 / RXB25B5V1","FTXB35B1V1 / RXB35B6V1","FTXB35B1V1 / RXB35B6V19","FTXB35BV1 / RXB35B5V1","FTXB50BV1B / RXB50BV1B","FTXB60BV1B / RXB60BV1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.630","1.750"]
["","Макс.","","кВт","3.0","3.0","3.0","3.8","3.8","3.8","6.200","6.500"]
["","Ном.","","кВт","2.5","2.5","2.5","3.5","3.5","3.5","5.480","6.230"]
["Подсоединение труб","Жидкость","НД","мм","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Газ","НД","мм","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","15.9"]
["","Дренаж","НД","мм","18.0","18.0","18.0","18.0","18.0","18.0","16.5","16.5"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","365","365","365","519","519","519","859","966"]
["","EER","","","3.42 (1)","3.42 (1)","3.42 (1)","3.37","3.37","3.37 (1)","3.19","3.23"]
["","COP","","","4.10 (1)","4.10 (1)","4.06 (1)","3.76 (1)","3.76 (1)","3.76 (1)","3.75","3.81"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A","A","A","B","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","3.3","3.3","3.3","3.6","3.6","3.6","5.620","6.400"]
["","Мин.","","кВт","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.170","1.200"]
["","Макс.","","кВт","4.0","4.0","4.0","4.8","4.8","4.8","6.600","7.100"]
["Примечания","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]
["","","","","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(2) - Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки).","(2) - Все блоки протестированы и удовлетворяют требованиям ISO 5151 (бесканальные блоки) или ISO 13253 (канальные блоки)."]
["","","","","","","","","","","(3) - Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления.","(3) - Все технические характеристики могут быть изменены изготовителем без предварительного уведомления."]
["","","","","","","","","","","(4) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°","(4) - Номинальная эффективность: охлаждение при номинальной нагрузке 35°/27°, отопление при номинальной нагрузке 7°/20°"]