{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":27,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / 2MXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM40M3V1B","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M3V1B","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M3V1B","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM40M3V1B","FTXM25M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM40M3V1B","FTXM20M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B","FTXM42M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","","","","","","5.00","4.00","4.50","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","477","486","481","479","472","","","","","","609","471","535","619","615","624","616","612","606","609","604","599","601"]
["","EER","","","4.20","4.12","4.16","4.18","4.24","","","","","","4.11","4.25","4.21","4.04","4.07","4.01","4.06","4.09","4.13","4.11","4.14","4.18","4.16"]
["","COP","","","4.41","4.28","4.32","4.37","4.46","","","","","","4.15","4.09","4.10","4.12","4.13","4.08","4.05","4.03","3.98","4.01","4.00","3.94","3.98"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A","A","","","","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A","A","","","","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","","","","","","","","","","","5.60"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","4.0","4.0","4.0","4.0","4.0"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","","","","","4.12","4.16","4.20","4.18","4.24"]
["","COP","","","","","","","","4.28","4.32","4.41","4.37","4.46"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","","","","486","481","477","479","472"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","","","","A","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","","","","","","A","A","A","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","","","","A+++","A+++","A++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00"]
["","SEER","","","","","","","","8.53","8.50","8.19","8.36","8.11"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","165","165","171","168","173"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","","","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","3.20","3.20","3.20","3.20","3.20"]
["","SCOP/A","","","","","","","","4.64","4.60","4.60","4.60","4.61"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","","","","","3","3","3","3","3"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","966","973","974","974","971"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Примечания","","","","","","","","","(1) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью","(1) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Значения номинально холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C c.т./19°C вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м. Данные для серии со стандартной эффективностью","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015"]
["","","","","","","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","","","","","","","","","","","5.60","5.20","5.60","5.60","5.60","","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60"]
["Примечания","","","","","","","","","","","","","","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС","(1) - EER/COP согласно Eurovent 2012, только для использования вне ЕС"]