{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":17,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / 2MXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM25M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM20M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM20M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM25M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM25M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM35M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM35M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM35M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM42M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B9"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","5.0"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","612"]
["","EER","","","4.09"]
["","COP","","","4.03"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A"]
["","","Нагрев","","A"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","5.60"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C ст,19°С влт,температура наружного воздуха: 35°C cт, эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5м, перепад высот: 0м. Данные для серии со стандартной эффективностью.Используются допуски Eurovent 2015"]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","4.0","4.5","5.0","5.0","5.0","5.0","5.0","5.0","5.0","5.0","5.0","5.0"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","","5.20","5.60","5.60","5.60","5.60","","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","4.25","4.21","4.04","4.07","4.11","4.01","4.06","4.13","4.11","4.14","4.18","4.16"]
["","COP","","","","4.09","4.10","4.12","4.13","4.15","4.08","4.05","3.98","4.01","4.00","3.94","3.98"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","471","535","619","615","609","624","616","606","609","604","599","601"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","4.00","4.50","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["","SEER","","","","8.71","8.67","8.54","8.54","8.51","8.53","8.56","8.52","8.57","8.60","8.52","8.56"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","161","182","205","205","206","205","205","206","205","204","206","205"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","4.00","4.10","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20"]
["","SCOP/A","","","","4.61","4.61","4.61","4.63","4.68","4.61","4.62","4.71","4.66","4.67","4.75","4.70"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1214","1244","1275","1268","1255","1275","1272","1249","1262","1258","1238","1251"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","","5.60"]