{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-N / 3MXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / 3MXM40N2V1B","FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / 3MXM52N2V1B","FTXM25N2V1B / FTXM42N2V1B / 3MXM68N2V1B","FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 3MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 3MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / 3MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM50N2V1B / 3MXM68N2V1B"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","кВт","4.00","5.0","6.7","6.8"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","420","515","751","723"]
["","EER","","","4.76","4.85","4.46","4.70"]
["","COP","","","4.73","4.45","3.95","3.81"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","4.60","6.80","8.30","8.60"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","","8.59","7.99","8.02"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","204","294","297"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","5.00","6.70","6.80"]
["","Класс энергоэффективности","","","","A+++","A++","A++"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","","4.80","4.30","4.80"]
["","SCOP/A","","","","4.38","3.86","4.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","","A+","A","A+"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","1,533","1,559","1,680"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","6.5","6.8","6.8"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","8.20","8.60","8.60"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","","","","4.01","3.85","4.28"]
["","COP","","","","","","","4.49","4.38","3.82"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","","","810","883","794"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","","","A","A","A"]
["","","Нагрев","","","","","","A","A","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","","","A++","A++","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","6.50","6.80","6.80"]
["","SEER","","","","","","","7.76","7.71","7.78"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","294","309","306"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","","","A+","A+","A"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","5.30","5.30","4.50"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.09","4.10","3.90"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","","","","4.21","4.22","3.55"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","1814","1807","1612"]