{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":14,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-N / 4MXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 4MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM50N2V1B / 4MXM68N2V1B","FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / 4MXM68N2V1B","FTXM25N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM60N2V1B / 4MXM80N2V1B","FTXM35N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM80N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM80N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM80N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / 4MXM80N2V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","6.5","6.8","6.8","","","7.40","7.70","8.20","7.40"]
["Space cooling","SEER","","","7.76","7.78","8.02","","","7.38","7.40","8.07","8.19"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","294","306","297","","","351","365","356","317"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","6.50","6.80","6.80","","","7.40","7.70","8.20","7.40"]
["","Класс энергоэффективности","","","A++","A++","A++","","","A++","A++","A++","A++"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","5.30","4.50","4.80","","","4.27","4.27","5.37","5.37"]
["","SCOP/A","","","4.09","3.90","4.00","","","4.05","4.05","3.93","3.95"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A","A+","","","A+","A+","A","A"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1,814","1,612","1,680","","","1,474","1,475","1,913","1,902"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","810","794","723","","","803","841","895","749"]
["","EER","","","4.01","4.28","4.70","","","4.61","4.58","4.58","4.94"]
["","COP","","","4.49","3.82","3.81","","","3.85","3.35","3.91","3.90"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","","","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","","","A","C","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","8.20","8.60","8.60","","","9.30","9.00","9.40","9.30"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","6.8","6.7","","","","","7.40"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","8.60","8.30","","","","","9.60"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","","","3.85","4.46","","","","","4.57"]
["","COP","","","","","","4.38","3.95","","","","","4.97"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","","883","751","","","","","810"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","","A","A","","","","","A"]
["","","Нагрев","","","","","A","A","","","","","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","","A++","A++","","","","","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","6.80","6.70","","","","","7.40"]
["","SEER","","","","","","7.71","7.99","","","","","8.32"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","309","294","","","","","311"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","","A+","A","","","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","5.30","4.30","","","","","6.23"]
["","SCOP/A","","","","","","4.10","3.86","","","","","4.55"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","","","4.22","3.41","","","","","4.86"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","1807","1559","","","","","1915"]