{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-N / 5MXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM42N2V1B / FTXM50N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM50N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM42N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM42N2V1B / 5MXM90N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM71N2V1B / 5MXM90N2V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","8.00","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","6.85","7.55","7.29","7.17","7.18","7.18"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","411","366","387","391","392","391"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","8.00","7.80","8.00","8.00","8.00","8.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","5.20","6.46","6.46","5.60","6.46","5.60"]
["","SCOP/A","","","4.21","4.50","4.34","4.35","4.20","4.36"]
["","Класс энергоэффективности","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","1,731","2,010","2,083","1,803","2,152","1,799"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","1,199","940","1,047","1,077","1,073","1,075"]
["","EER","","","3.34","4.15","3.82","3.71","3.73","3.72"]
["","COP","","","3.74","4.58","4.28","4.08","3.99","4.09"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00","10.00"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","","8.00"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","","","","","","","10.00"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","","","","","","3.33"]
["","COP","","","","","","","","","3.69"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","","","","","1202"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","","","","","A"]
["","","Нагрев","","","","","","","","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","A+++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","8.00"]
["","SEER","","","","","","","","","6.84"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","410"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","4.50"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","4.26"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","","","","","","3.84"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","1478"]