{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":43,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 2MXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM40N2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM35R5V1B / 2MXM40N2V1B","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM40N2V1B","FTXM25R2V1B / FTXM35R2V1B / 2MXM40N2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / 2MXM40N2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM40N2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM35R2V1B / 2MXM40N2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / 2MXM40N2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM40N2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM35R5V1B / 2MXM40N2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM25R2V1B / FTXM50R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM35R2V1B / FTXM42R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM35R5V1B / FTXM35R5V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM35R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM42R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM35R5V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM42R5V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM50R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM25R2V1B / FTXM35R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM35R5V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM50R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM35R2V1B / FTXM35R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM35R2V1B / FTXM50R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM35R5V1B / FTXM42R5V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM35R5V1B / FTXM50R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM42R2V1B / FTXM42R2V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM42R5V1B / FTXM42R5V1B / 2MXM50N2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM50R2V1B / 2MXM68N2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 2MXM68N2V1B","FTXM35R5V1B / FTXM35R5V1B / 2MXM68N2V1B"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","5.00","5.00","5.00","4.00","4.50","5.00","5.00","5.00","4.50","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","6.80","6.70","6.80"]
["Охлаждение помещений","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","352","338","342"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.70","6.80"]
["Отопление (Умеренный климат)","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.50","4.30","4.80"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1,612","1,559","1,680"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","kWh","481","476","478","476","485","481","476","485","478","476","471","605","604","608","471","534","619","614","608","534","619","614","608","623","616","611","623","616","611","605","608","598","604","598","601","601"]
["","EER","","","4.16","4.20","4.18","4.20","4.12","4.16","4.20","4.12","4.18","4.20","4.25","4.13","4.14","4.11","4.25","4.21","4.04","4.07","4.11","4.21","4.04","4.07","4.11","4.01","4.06","4.09","4.01","4.06","4.09","4.13","4.11","4.18","4.14","4.18","4.16","4.16","3.59","3.74","3.94"]
["","COP","","","4.32","4.41","4.37","4.41","4.28","4.32","4.41","4.28","4.37","4.41","4.09","3.98","4.00","4.01","4.09","4.10","4.12","4.13","4.15","4.10","4.12","4.13","4.15","4.08","4.05","4.03","4.08","4.05","4.03","3.98","4.01","3.94","4.00","3.94","3.98","3.98","3.82","3.95","3.81"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","4.20","5.20","5.60","5.60","5.60","5.20","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","8.60","8.30","8.60"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]
["Охлаждение помещений","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.75","6.94","6.97"]
["","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A++","A++","A++"]
["Отопление (Умеренный климат)","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.91","3.86","4.00"]
["","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A","A","A+"]